Návod k použitiu

Zrkadlenie obrazu z telefónu na televíziu.

Postupujte podľa krokov nižšie a nastavte MiraScreen:

1. Pripojte MiraScreen do portu HD televízora a prepnite na správny vstupný zdroj
2. Pripojte kábel USB do externého napájacieho adaptéra USB
3. Po zapnutí by ste mali vidieť hlavnú stránku MiraScreen

Tlačidlo prepínania režimu

Toto tlačidlo (vzadu na zariadení) slúži na prepínanie režimov AirPlay a MiraCast

Pripojenie k Wifi routeru

1. Prepnite do režimu AirPlay stlačením tlačidla a potom na obrazovke zadajte IP adresu MiraScreenu.
2. Pomocou prehliadača v zariadení získate prístup k IP adrese Mirascreen a vyberte svoj WiFi router.
3. Zadajte heslo
4. Pripojte sa k WiFi routeru

**Nastavenie pre iOS (iPhone/iPad)**

1. Pomocou tlačidla prepnite do režimu AirPlay
2. režim MiraCast priravený
3. V nastaveniach wifi sa pripojte na hotspot MiraScreen (napr. MiraScreen-XXXX, heslo 12345678)
4. Nájdite funkciu MiraCast vo vašom zariadení iOS (napr. Zrkadlenie obrazovky/MiraCast/Inteligentné zobrazenie/Smart View)
5. Vytvorte spojenie MiraCast medzi zariadením iOS a MiraScreen

**Nastavenie pre Android**

1. pomocou tlačidla prepnite do režimu MiraCast
2. režim MiraCast pripravený
3. Nájdite funkciu MiraCast vo vašom zariadení Android (napr. Zrkadlenie obrazovky/MiraCast/Inteligentné zobrazenie/Smart View)
4. Vytvorte spojenie MiraCast medzi zariadením Android a MiraScreen

**Nastavenie pre MAC**

1. Prepnite MiraScreen do režimu Airplay/DLNA a potom pripojte svoj Mac k MiraScreen cez WiFi (SSID by mal byť MiraScreen ### a 8-miestne heslo/PSK možno čítať na obrazovke)
2. Zapnite AirPlay na Vašom počítači Mac

**Nastavenie pre Windows**

1. Prepnite pomocou tlačidla do režimu MiraCast
2. Pre Windows 10, spustite ponuku „Windows Štart Menu › Nastavenie › Pripojené zariadenia › Pridať tlačiareň alebo skener“ a potom vyhľadajte zariadenie MiraScreen. Potom môžete začať zrkadlenie
3. Pre Windows 8.1, spustite ponuku „Windows Štart Menu › Nastavenie › PC a zariadenia › Zariadenia › Pridať zariadenie“ a potom vyhľadajte zariadenie MiraScreen. Potom môžete začať zrkadlenie.

Nastavenie a inovácia Firmvéru

* Po pripojení k MiraScreen sa na obrazovke nastavenia zobrazí adresa IP. Spustite prehliadač na vašich zariadeniach (iOS/Android/Mac/Windows atď.). A potom zadajte zodpovedajúcu adresu IP (Napr. 192.168.203.1)
* Internet: Nastavenie routera pre MiraScreen (pozn. Spojenie medzi MiraScreenom a prístrojom môže byť odpojené pri prepnutí routera.)
* Jazyk: Zmena jazyka MiraScreenu
* Heslo: Zmena hesla MiraScreenu
* Predvolený režim: Zvoľte predvolený režim AirPlay alebo MiraCast
* Rozlíšenie: Zmeňte východiskový režim rozlíšenia MiraScreenu
* Upgrade: aktualizácia Firmvéru MiraScreen. Pozn. Zariadenie MiraScreen musí byť pripojené k internetu.

DÔLEŽITÉ: Aktualizujte prosím na najnovšiu verziu, aby ste boli kompatibilní s aktuálnymi

zariadeniami.