Inštrukcie:
AnyCast je bezdrôtový prijímač zrkadlenia obrazovky. Pomocou AnyCast môžu používatelia jednoducho prenášať videá alebo hry z malej obrazovky na veľkú obrazovku. AnyCast podporuje zrkadlenie viacerých OS (operačných systémov), ktoré zahŕňa Windows, Mac, Android a iOS.

Na dokončenie nastavenia postupujte podľa nižšie uvedenej používateľskej príručky. Šťastné zrkadlenie!

 Riešenie problémov, čo robiť a nerobiť
1. Toto zariadenie sa používa na prenos dát cez Wifi. Prosím, nezakrývajte zariadenie kovom.
2. Zariadenie má slabú schopnosť preniknúť cez stenu. Nepoužívajte ho tam, kde sú deliace steny
3. Pre dostupnosť dobrého zážitku je telefón alebo počítač ideálne 3-5 metrov od zariadenia.
4. Ak sa rozhranie TV stále nezobrazuje správne alebo sa po výmene napájacieho adaptéra 5V2A stále nezobrazuje SSID, heslo, IP, kontaktujte prosím popredajné služby prostredníctvom e-mailu a my váš problém čo najskôr vyriešime.

E-mail technickej podpory: Support@MiraScreen.com

**Hardvérová inštalácia**1. Zapnite svoju TV a zapojte AnyCast do HDMI konektora.2. Pripojte USB kábel z AnyCastu do USB konektora. (Iba pre verziu s USB napájaním)3. Nastavte Vašu TV v nastavení Zdroje/Vstup, vyberte HDMI port a pripojte Anycast.4. Na obrazovke by sa Vám mali objaviť inštrukcie, podľa ktorých ďalej postupujte.

**Nastavenie pre iOS**1. Ak na Vašej TV svieti režim AirPlay OFF, tak stlačte tlačidlo na Anycaste, zmeníte tým režim na AirPlay. Mali by ste nájsť na TV obrazovke názov (SSID) a heslo (PSK) pre Anycast.2. Pripojte iPhone/iPad s AnyCastom cez Wi-Fi.3. Potiahnite hore na Vašom iPhone a stlačte AirPlay Mirroring (Zrdkadlenie obrazovky),zvoľte Anycast..4. Vaša iPhone/iPad obrazovka bude zobrazená na Vašej TV.

**Nastavenie pre Android**

1. Ak na Vašej TV svieti režim Miracast OFF, tak stlačte tlačidlo na zariadení Anycast, zmeníte tým režim na Miracast.
2. Zapnite na Vašom telefóne SmartView (zrkadlenie, rôzne značky telefónov/tabletov majú rôzne nastavenie. Napr. Samsung: Prejdením prsta po obrazovke zhora nadol otvorteRýchly panel > Kliknite na ikonuSmart View.) alebo aplikáciu Miracast.
3. Zvoľte AnyCast a počkajte na pripojenie.
4. Obrazovka Vášho Android zariadenia bude zobrazená na Vašej TV. Znovu opakujte v prípade, že prepojenie neprebehlo.

**Nastavenie pre MAC**1. Ak na Vašej TV svieti režim AirPlay OFF, tak stlačte tlačidlo na Anycaste, zmeníte týmrežim na AirPlay. Mali by ste nájsť na TV obrazovke názov (SSID) a heslo (PSK) pre Anycast.2. Pripojte Mac s AnyCastom cez Wi-Fi.3. Kliknite na AirPlay a vyberte Anycast.4. Vaša obrazovka z Macu bude zobrazená na Vašej TV

**Nastavenie pre Windows 8.1 a 10**1. Ak na Vašej TV svieti režim Miracast OFF, tak stlačte tlačidlo na Anycaste, zmeníte tým režim na Miracast.2. Pre Windows 8.1 choďte do “Windows Štart Menu > Nastavenia > PC a zariadenia > Zariadenia > pridať zariadenia “ a vyhľadajte AnyCast.3. Pre Windows 10, choďte do “Windows Štart Menu > Nastavenia > Zariadenie > Tlačiarne a skenery >pridať tlačiareň alebo skener” a vyhľadajte AnyCast.4. Vaša obrazovka bude zobrazená na Vašej TV
 **Ďalšie nastavenia**1. Ak na Vašej TV svieti režim AirPlay OFF. tak stlačte tlačidlo na Anycaste, zmeníte tým režim na AirPlay..2. Uvidíte názov (SSID) a heslo (PSK) od Anycastu na Vašej televíznej obrazovke.3. Pripojte Váš telefón alebo laptop na Anycast cez Wi-Fi.(V tejto situácii nezáleží na operačnom systéme)4. Zapnite webový vyhľadávač na Vašom telefóne alebo laptope a napíšte do vyhľadávača túto IP adresu: http://192.168.203.1 pre nastavenie AnyCastu.5. Nastavovacia stránka bola zobrazená na telefóne alebo laptope.• Internet: Pripojíte Váš AnyCast do lokálnej Wi-Fi siete.

Poznámka: Pripojenie medzi AnyCastom a Vaším zariadením bude odpojené, keď sa AnyCast pripojí do lokálnej Wi-Fi siete. Vľavo dole na TV obrazovke sa objaví nová IP adresa pre nastavenie AnyCastu.

• Heslo: Zmení heslo AnyCastu.

• Rozlíšenie: Zmení výstupné rozlíšenie AnyCastu.

• Upgrade: Aktualizujte firmvér AnycCastu.

Poznámka: AnyCast potrebuje internetové pripojenie pre aktualizáciu firmvéru